# REQUIRES: x86
# RUN: llvm-mc -filetype=obj -triple=x86_64-pc-linux %p/Inputs/at8.s -o %t.o
# RUN: ld.lld %t.o --script %s -o %t
# RUN: llvm-readelf -sections -program-headers %t | FileCheck %s

MEMORY {
  FLASH  : ORIGIN = 0x08000000, LENGTH = 0x100
  RAM    : ORIGIN = 0x20000000, LENGTH = 0x200
}

SECTIONS {
 .text : { *(.text) } > FLASH
 .sec1 : { *(.sec1) } > RAM AT > FLASH
 .sec2 : { *(.sec2) } > RAM
 .sec3 : { *(.sec3) } > RAM AT > FLASH
}

# Make sure we do not issue a load-address overlap error
# Previously, .sec3 would overwrite the LMAOffset in the
# PT_LOAD header.

# CHECK: Name              Type            Address          Off
# CHECK: .text             PROGBITS        0000000008000000 001000
# CHECK: .sec1             PROGBITS        0000000020000000 001000
# CHECK: .sec2             PROGBITS        0000000020000008 001008
# CHECK: .sec3             PROGBITS        0000000020000010 001010

# CHECK: Program Headers:
# CHECK:      Type  Offset   VirtAddr           PhysAddr
# CHECK-NEXT: LOAD  0x001000 0x0000000020000000 0x0000000008000000
# CHECK-NOT: LOAD
